dir  
在列出的项目中寻找如上3个文件是否名称均与其一致。

sas2flsh -o -e 6 
这命令是将卡进入高级模式-o, 然后擦除闪存-e 

sas2flsh -o -f 9207-8.bin -b mptsas2.rom
该命令将把卡再次进入高级模式-o，然后刷新固件 -f 9207-8.bin 和 bios -b mtpsas2.rom。

sas2flsh -listall
完成后，执行 sas2flsh -listall 检查安装是否正确完成。在重启前，要确保正确完成，否则可能无法恢复。